|  |
| --- |
| **津南区2025年3月份水环境重点排污单位监测结果** |
|   |
| **一、监测情况说明**按照《2024年天津市重点排污单位名录》，津南区3月份共监测1家水环境重点排污单位。**二、监测项目和评价标准**监测项目：污水处理厂: pH值、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、悬浮物、石油类、动植物油、总磷、色度、粪大肠菌群数、阴离子表面活性剂、总氮共12项。评价标准：《城镇污水处理厂污染物排放标准》DB12/599-2015**三、监测结果分析**本月水环境重点排污单位监测数据达标率为100%，（具体详见附表1）。[附表1：津南区2025年3月份水环境重点排污单位监测结果](http://www-main.tjjh.gov.cn/att/0/10/01/33/10013364_718469.doc%22%20%5Ct%20%22_blank) |

**附表1 津南区2025年3月份水环境重点排污单位监测结果**

| **行政区** | **企业名称** | **监测年** | **月** | **日** | **监测点名称** | **监测项目** | **出口浓度(mg/L)** | **标准** | **是否达标** | **超标倍数** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **执行标准** | **标准限值(mg/L)** |
| 津南区 | 天津市华博水务有限公司（双桥污水处理厂） | 2025 | 3 | 12 | 总排口 | pH值（无量纲） | 7.7 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》DB12/599-2015 A标准 | 6—9 | 是 | — |
| 化学需氧量 | 17 | 30 | 是 | — |
| 生化需氧量 | 3 | 6 | 是 | — |
| 悬浮物 | 4 | 5 | 是 | — |
| 石油类 | 0.06L | 0.5 | 是 | — |
| 动植物油类 | 0.06L | 1.0  | 是 | — |
| 氨氮 | 0.143  | 3.0 | 是 | — |
| 总磷 | 0.30  | 0.3 | 是 | — |
| 色度（倍） | 3 | 15 | 是 | — |
| 总氮 | 5.36 | 10 | 是 | — |
| 阴离子表面活性剂 | 0.04L | 0.3 | 是 | — |
| 粪大肠菌群（CFU/L） | 320 | 1000 | 是 | — |

备注：“×××L”为未检出，“×××”为方法检出限。